Театрально-концертный зал

Количество мест: 350;
Площадь: 244.3м2;

**Общие сведения о сцене:**
Зеркало сцены: 7×5 м;
Ширина сцены: 7 м;
Глубина сцены от края авансцены: 9 м;
Глубина сцены от  занавеса: 8 м;
Высота сценического пространства до первой галереи: 6 м.

**Оснащение сцены:**
— Площадка оснащена 8 штанкетами с ручными подъемами (длина штанкета 10 м),— 2 гримерные комнаты (8м2 и 18 м2)

**Видеопроекционное оборудование зала:**

**Видеооборудование:**

Проектор SANYO PLC-XU,
Экран для проекции 4х7 метров на авансцене,

Экран для проекции 2х3 метра слева от сцены

Возможность проекции 3х2 метра на задник

**Звуковое обеспечение зала:**

Активная система-JBL EON 615 - 2 шт.

СабВуфер STAGE OPERA 41-15 - 2шт.

*Пульт*
Микшерский пульт — YAMAHA MG32/14 FX. Пульт расположен у дальней стены зала, обзор и слышимость на месте установки хорошая.

*Мониторы*
Сценические мониторы BEHRIGER B212 Количество — 2 шт.

*Микрофоны*

— Sennheizer 945 — 5 шт.,
— Shure — SM 57 — 4 шт.,
— Shure SM 58 шнуровой  — 5 шт,
— стойки микрофонный типа журавль C&M – 8 шт.

*Носители*
M.D., C.D.,  (Tascam),  ноутбук

**Световое оборудование концертного зала:**

Пульт eurolite-dmx-move-controller-512

(установлен в аппаратной в конце зала)

DMX- контроллер SUNLITE SUITE 2 – EC

Ноутбук Lenovo

Динамический свет:

INVOLIGHT MH127s (прожектор свободного вращения) - 2 шт на сцене

INVOLIGHT MH127s (прожектор свободного вращения) - 2 шт на выносных софитах

*Выносной софит правый*
IMLIGHT Accent 650 PC— 1 шт.,
INVOLIGHT LED SPOT 95— 1шт.,
IMLIGHT Accent 650F (Френель)— 1шт.,

*Выносной софит левый*
IMLIGHT Accent 650 PC— 1 шт.,
INVOLIGHT LED SPOT 95— 1шт.,

IMLIGHT Accent 650F (Френель)— 1шт.,

*Эффекты (оговаривается дополнительно)*
Пушка INVOLIGHT FS 150 LED (DMX control) — 1 шт., расположена в конце зала

**План освещения сцены**

**INVOLIGHT LED SPOT 95 – 19 шт.

****

**План-схема зала:**



**